198
disparo,
pero
si
la
escopeta
tiene
un
choke
o
un
cartucho
concentrador
o
difusor
se
debe
considerar,
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (V
ya que esto afectará su dispersión (Vargas et. al, 2026).
gas et. al, 2026).
gas et. al, 2026).
gas et. al, 2026).
Ahora bien, si se tiene
Ahora bien, si se tiene
Ahora bien, si se tiene
Ahora bien, si se tiene
Ahora bien, si se tiene
seguridad de que el arma
seguridad de que el arma
seguridad de que el arma
seguridad de que el arma
seguridad de que el arma
no estaba
no estaba
usando
choke, la extensión
, la extensión
, la extensión
del
proyectil indicar
proyectil indicaría la distancia
ía la distancia
ía la distancia
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
real desde la posición de disparo. Los elementos que componen un
cartucho
multitiro son muy
o son muy
o son muy
diferentes
a
los de un cartucho
los de un cartucho
los de un cartucho
los de un cartucho
monotiro.
Vale
la
pena
mencionar, que
, que
ciertos
elementos como
s como
los cartuchos de
los cartuchos de
los cartuchos de
escopeta,
tienen
forma
esférica
y el
y el
anima
del
tubo
cañón
son lisas.
son lisas.
De acuerdo
De acuerdo
a Locles,
a Locles,
(2014) los componentes
(2014) los componentes
(2014) los componentes
de un cartucho de car
de un cartucho de car
de un cartucho de car
de un cartucho de car
de un cartucho de carga múltiple
ga múltiple
son los
son los
siguientes:
Opérculo de apertura.
culo de apertura.
culo de apertura.
Durante el disparo el elemento
Durante el disparo el elemento
Durante el disparo el elemento
Durante el disparo el elemento
Durante el disparo el elemento
de un cartucho multicar
de un cartucho multicar
de un cartucho multicar
de un cartucho multicarga, debido
ga, debido
a
la
presión
creada
por
el
proyectil
−pólvora−,
actuará
como
un
orifcio
para
expulsar
el
elemento
balístico del interior del cartucho.
balístico del interior del cartucho.
balístico del interior del cartucho.
balístico del interior del cartucho.
balístico del interior del cartucho.
Perdigones o postas.
Perdigones o postas.
Perdigones o postas.
Usualmente
se
utilizan
este
tipo
de
cartuchos,
pueden
ser
de
plomo
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
y balas, cada uno de los cuales tiene las siguientes características:
Perdigones.
Son
proyectiles
que
van
desde
1,01
mm
−0,04
pulgadas−
a
4,57
mm
−0,18
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
pulgadas− de diámetro y un peso de 0,0062 g a 0,5670 g.
Postas.
Por
lo
general,
miden
6,09
mm
−0,24
pulgadas−
y
9,14
mm
−0,36
pulgadas−de
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
diámetro y pesan 1334 g; 5670 g respectivamente.
Casquillo semimetálicCasquillo semimetálico. Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales Las tapas de dichos cartuchos pueden estar hechas de materiales
como
plástico
duro o cartón
duro o cartón
duro o cartón
que puedan
que puedan
soportar las temperatura
soportar las temperatura
soportar las temperaturas y presiones del
s y presiones del
s y presiones del
s y presiones del
ciclo
de disparo,
de disparo,
y
tener
una
base
de
una
aleación
de
latón
−70%
cobre
y
30%
zinc−
que
tiene
la
ventaja
de
soportar
el
escape
de
grandes
cantidades
de
gas. Al igual
Al igual
que
las
cajas
de
cartuchos
de
un solo disparo,
un solo disparo,
un solo disparo,
solo
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alber
tienen la parte inferior de latón que alberga el detonador
ga el detonador
ga el detonador, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
, la tapa o el cebador del mismo cartucho.
Taco.
Es
un
elemento
de
plástico,
cartón
o
feltro
que
separa
la
carga
del
proyectil
−
pólvora−
del
proyectil
o
perdigones
y
actúa
como
amortiguador
durante
el
ciclo
de
disparo
para
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
aliviar la presión creada por la pólvora en el cartucho.
Taza.
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
Este es el nombre de la parte metálica
del cartuch
del cartucho, que generalmente
o, que generalmente
o, que generalmente
se encuentra
se encuentra
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador
en su parte inferior y contiene el detonador, además, la car
, además, la car
, además, la car
, además, la carga de proyección −pólvora−.
ga de proyección −pólvora−.
ga de proyección −pólvora−.
ga de proyección −pólvora−.
Detonador,
fulminante
o
cápsula fulminante.
cápsula fulminante.
Un
detonador
es
una
pieza
de
metal
que
consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta consta de: un cuerpo o copa, una junta incendiaria, un separador y un yunque, elemento un separador y un yunque, elemento un separador y un yunque, elemento un separador y un yunque, elemento un separador y un yunque, elemento un separador y un yunque, elemento que empuja que empuja
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
la llama que se conectará a través de orifcios −llamados orejetas− de proyección −polvo−.
El plo
El plo meo.
Cuando una
Cuando una
carga de perdigones
ga de perdigones
ga de perdigones
se dispersa
se dispersa
en el
en el
aire
después de salir
después de salir
después de salir
de
la
boca, esto se conoce como plomeo.
boca, esto se conoce como plomeo.
boca, esto se conoce como plomeo.
boca, esto se conoce como plomeo.
boca, esto se conoce como plomeo.
boca, esto se conoce como plomeo.
El
plomeo y sus componentes
plomeo y sus componentes
plomeo y sus componentes
plomeo y sus componentes
Aunque a primera
Aunque a primera
Aunque a primera
vista parezca
vista parezca
lo contrario,
lo contrario,
el aire ejerce
el aire ejerce
el aire ejerce
una fuerza de
una fuerza de
una fuerza de
fricción
sobre
los balines,
los balines,
una vez
una vez
que salen
que salen
del
tubo del
tubo del
cañón
que es diferente
que es diferente
que es diferente
para
cada
balín
porque
no
todos
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
tienen el mismo peso ni y la misma
forma.
De manera
De manera
que, los
que, los
proyectiles
más ligeros y
más ligeros y
más ligeros y
torcidos se colocan
torcidos se colocan
torcidos se colocan
detrás del disparo a
detrás del disparo a
detrás del disparo a
detrás del disparo a
medida que se alar
medida que se alar
medida que se alar
medida que se alarga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
ga y adopta una forma de trompeta.
Por tanto,
Por tanto,
el plomeo
el plomeo
hay que interpretarlo
hay que interpretarlo
hay que interpretarlo
teniendo
en cuenta
en cuenta
que
tiene
dos componentes:
dos componentes:
Dispersión
cruzada
o
dispersión
lateral
de
la
carga,
que
puede
observarse
rápidamente